;/*++
;
;Copyright (c) 2003-2011 Chelsio Comminucations Inc. All rights Reserved
;
;Module Name:
;
;    chnulx64.inf
;
;Abstract:
;    NULL INF for installing Chelsio T4 on PF0, PF1, PF2, PF3, PF7
;
;--*/

[version]
Signature   = "$Windows NT$"
Class       = System
ClassGUID   = {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider    = %Chelsio%
CatalogFile = chnulx64.cat
DriverVer = 09/12/2017,6.7.11.0


[Manufacturer]
%Chelsio%     = Chelsio,NTamd64

[Chelsio.NTamd64]
; DisplayName                       Section         DeviceID
; -----------                       -------         --------

%cht5null.T580DBG%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5000&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5001&SUBSYS_00001425
%cht5null.T522CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5002&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5003&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520BCH%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5004&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540BCH%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5005&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540CH%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5006&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520SO%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5007&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520CX%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5008&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5009&SUBSYS_00001425
%cht5null.T504BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_500A&SUBSYS_00001425
%cht5null.B520%                  = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_500B&SUBSYS_00001425
%cht5null.B504%                  = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_500C&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_500D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540LPCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_500E&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_0F%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_500F&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580LPCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5010&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520LLCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5011&SUBSYS_00001425
%cht5null.T560CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5012&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580CHR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5013&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580SOCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5014&SUBSYS_00001425
%cht5null.T502BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5015&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580OCP%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5016&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520OCP%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5017&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5018&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_80%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5080&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_81%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5081&SUBSYS_00001425
%cht5null.T504_82%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5082&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_83%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5083&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_84%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5084&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_85%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5085&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_86%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5086&SUBSYS_00001425
%cht5null.Harpoon%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5087&SUBSYS_00001425
%cht5null.Xalyo_T570%            = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5088&SUBSYS_00001425
%cht5null.KTFN_T520%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5089&SUBSYS_00001425
%cht5null.KTFN_T540%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5090&SUBSYS_00001425
%cht5null.JZTech_T522%           = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5091&SUBSYS_00001425
%cht5null.Datawise_T520%         = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5092&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_93%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5093&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_94%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5094&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_95%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5095&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_96%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5096&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_97%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5097&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_98%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5098&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_99%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5099&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9A%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_509A&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9B%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_509B&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9C%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_509C&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9D%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_509D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9E%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_509E&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9F%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_509F&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_A0%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_50A0&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_A1%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_50A1&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_A2%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_50A2&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580DBG%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5500&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580DBG%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5600&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5501&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5601&SUBSYS_00001425
%cht5null.T522CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5502&SUBSYS_00001425
%cht5null.T522CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5602&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5503&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5603&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520BCH%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5504&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520BCH%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5604&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540BCH%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5505&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540BCH%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5605&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540CH%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5506&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540CH%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5606&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520SO%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5507&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520SO%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5607&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520CX%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5508&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520CX%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5608&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5509&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5609&SUBSYS_00001425
%cht5null.T504BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_550A&SUBSYS_00001425
%cht5null.T504BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_560A&SUBSYS_00001425
%cht5null.B520%                  = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_550B&SUBSYS_00001425
%cht5null.B520%                  = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_560B&SUBSYS_00001425
%cht5null.B504%                  = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_550C&SUBSYS_00001425
%cht5null.B504%                  = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_560C&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_550D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_560D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540LPCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_550E&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540LPCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_560E&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_0F%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_550F&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_0F%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_560F&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580LPCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5510&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580LPCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5610&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520LLCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5511&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520LLCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5611&SUBSYS_00001425
%cht5null.T560CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5512&SUBSYS_00001425
%cht5null.T560CR%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5612&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580CHR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5513&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580CHR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5613&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580SOCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5514&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580SOCR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5614&SUBSYS_00001425
%cht5null.T502BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5515&SUBSYS_00001425
%cht5null.T502BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5615&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580OCP%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5516&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580OCP%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5616&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520OCP%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5517&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520OCP%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5617&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5518&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540BT%                = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5618&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_80%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5580&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_80%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5680&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_81%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5581&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_81%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5681&SUBSYS_00001425
%cht5null.T504_82%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5582&SUBSYS_00001425
%cht5null.T504_82%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5682&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_83%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5583&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_83%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5683&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_84%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5584&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_84%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5684&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_85%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5585&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_85%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5685&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_86%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5586&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_86%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5686&SUBSYS_00001425
%cht5null.Harpoon%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5587&SUBSYS_00001425
%cht5null.Harpoon%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5687&SUBSYS_00001425
%cht5null.Xalyo_T570%            = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5588&SUBSYS_00001425
%cht5null.Xalyo_T570%            = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5688&SUBSYS_00001425
%cht5null.KTFN_T520%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5589&SUBSYS_00001425
%cht5null.KTFN_T520%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5689&SUBSYS_00001425
%cht5null.KTFN_T540%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5590&SUBSYS_00001425
%cht5null.KTFN_T540%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5690&SUBSYS_00001425
%cht5null.JZTech_T522%           = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5591&SUBSYS_00001425
%cht5null.JZTech_T522%           = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5691&SUBSYS_00001425
%cht5null.Datawise_T520%         = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5592&SUBSYS_00001425
%cht5null.Datawise_T520%         = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5692&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_93%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5593&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_93%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5693&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_94%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5594&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_94%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5694&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_95%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5595&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_95%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5695&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_96%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5596&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_96%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5696&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_97%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5597&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_97%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5697&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_98%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5598&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_98%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5698&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_99%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5599&SUBSYS_00001425
%cht5null.T580_99%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_5699&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9A%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_559A&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9A%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_569A&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9B%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_559B&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9B%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_569B&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9C%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_559C&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9C%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_569C&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9D%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_559D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9D%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_569D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9E%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_559E&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_9E%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_569E&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9F%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_559F&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_9F%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_569F&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_A0%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_55A0&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_A0%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_56A0&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_A1%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_55A1&SUBSYS_00001425
%cht5null.T540_A1%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_56A1&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_A2%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_55A2&SUBSYS_00001425
%cht5null.T520_A2%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_56A2&SUBSYS_00001425

%cht5null.T6DBG100%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6010&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6DBG25%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6000&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225CR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6001&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225SO%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6002&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6425CR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6003&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6425SO%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6004&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225OCP%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6005&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100OCP%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6006&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100LPCR%            = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6007&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100SO%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6008&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6220BT%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6009&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100CR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_600D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225LLCR%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6011&SUBSYS_00001425
%cht5null.T61100OCP%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6014&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6202BT%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6015&SUBSYS_00001425
%cht5null.Seagate_T6225%         = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6080&SUBSYS_00001425
%cht5null.Foxconn_T62100%        = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6081&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6DBG100%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6510&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6DBG100%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6610&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6DBG25%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6500&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6DBG25%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6600&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225CR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6501&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225CR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6601&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225SO%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6502&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225SO%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6602&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6425CR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6503&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6425CR%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6603&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6425SO%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6504&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6425SO%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6604&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225OCP%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6505&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225OCP%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6605&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100OCP%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6506&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100OCP%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6606&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100LPCR%            = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6507&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100LPCR%            = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6607&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100SO%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6508&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100SO%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6608&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6220BT%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6509&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6220BT%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6609&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100CR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_650D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T62100CR%              = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_660D&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225LLCR%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6511&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6225LLCR%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6611&SUBSYS_00001425
%cht5null.T61100OCP%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6514&SUBSYS_00001425
%cht5null.T61100OCP%             = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6614&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6202BT%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6515&SUBSYS_00001425
%cht5null.T6202BT%               = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6615&SUBSYS_00001425
%cht5null.Seagate_T6225%         = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6580&SUBSYS_00001425
%cht5null.Seagate_T6225%         = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6680&SUBSYS_00001425
%cht5null.Foxconn_T62100%        = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6581&SUBSYS_00001425
%cht5null.Foxconn_T62100%        = cht4null, PCI\VEN_1425&DEV_6681&SUBSYS_00001425

[cht4null]
AddReg                           = cht4null.reg

[cht4null.Services]
AddService = ,2     ; no value for the service name

;
;[cht4null.NT.LogConfigOverride]   
;LogConfig = cht4null.Override0
;
;[cht4null.Override0]
;ConfigPriority  = DESIRED
;IOConfig        = 
;MemConfig       = 
;IRQConfig       = 
;

[cht4null.reg]
;HKR,,Version,,"%DriverVer%"

;--------------------
; Localizable Strings
;
[Strings]
; Vendors
Chelsio         = "Chelsio"
MSFT            = "Microsoft"
disk_label      = "Chelsio Terminator 4 Driver Installation Disk"

;--------------------
; Device descriptions
;

cht5null.T580DBG  = "Chelsio T580-Dbg 10G Generic function"
cht5null.T520CR   = "Chelsio T520-CR 10G Generic function"
cht5null.T522CR   = "Chelsio T522-CR 10G-1G Generic function"
cht5null.T540CR   = "Chelsio T540-CR 10G Generic function"
cht5null.T520BCH  = "Chelsio T520-BCH 10G Generic function"
cht5null.T540BCH  = "Chelsio T540-BCH 10G Generic function"
cht5null.T540CH   = "Chelsio T540-CH 10G Generic function"
cht5null.T520SO   = "Chelsio T520-SO 10G Generic function"
cht5null.T520CX   = "Chelsio T520-CX4 10G Generic function"
cht5null.T520BT   = "Chelsio T520-BT 10G Generic function"
cht5null.T520QM   = "Chelsio T520-QM 10G Generic function"
cht5null.T504BT   = "Chelsio T504-BT 1G Generic function"
cht5null.B520     = "Chelsio B520-SR 10G Generic function"
cht5null.B504     = "Chelsio B504-BT 1G Generic function"
cht5null.T580CR   = "Chelsio T580-CR 40G Generic function"
cht5null.T540LPCR = "Chelsio T540-LP-CR 10G Generic function"
cht5null.T540_0F  = "Amsterdam T540-CR 4x10G Generic function"
cht5null.T580LPCR = "Chelsio T580-LP-CR 40G Generic function"
cht5null.T520LLCR = "Chelsio T520-LL-CR 10G Generic function"
cht5null.T560CR   = "Chelsio T560-CR 10G-40G Generic function"
cht5null.T580CHR  = "Chelsio T580-CHR 40G Generic function"
cht5null.T580SOCR = "Chelsio T580-SO-CR 40G Generic function"
cht5null.T502BT   = "Chelsio T502-BT 1G Generic function"
cht5null.T580OCP  = "Chelsio T580-OCP-SO 40G Generic function"
cht5null.T520OCP  = "Chelsio T520-OCP-SO 10G Generic function"
cht5null.T540BT   = "Chelsio T540-BT 10G Generic function"
cht5null.T540_80  = "Chelsio T540-CR 10G Generic function"
cht5null.T540_81  = "Chelsio T540-LL-CR 10G Generic function"
cht5null.T504_82  = "Chelsio T504-BT 1G Generic function"
cht5null.T540_83  = "Huawei T540-LP-CR 10G Generic function"
cht5null.T580_84  = "Huawei T580-CR 40G Generic function"
cht5null.T580_85  = "Huawei T580-CR 10G-40G Generic function"
cht5null.T580_86  = "Huawei T580-CR 2x40G Generic function"
cht5null.Harpoon  = "Dell Harpoon 40G Generic function"
cht5null.Xalyo_T570 = "Xalyo T570 10G-40G Generic function"
cht5null.KTFN_T520 = "KTFN T520 2x10G Generic function"
cht5null.KTFN_T540 = "KTFN T540 4x10G Generic function"
cht5null.JZTech_T522= "JZTech T522 LOM 2x10G+2x1G Generic function"
cht5null.Datawise_T520 = "Datawise T520-XFI 2x10G Generic function"
cht5null.T580_93  = "SECA T580-LP-CR 2x40G Generic function"
cht5null.T540_94  = "QNAP T540-CR 4x10G Generic function"
cht5null.T540_95  = "QNAP T540-SO-CR 4x10G Generic function"
cht5null.T580_96  = "ZTE T580-CR 2x40G Generic function"
cht5null.T520_97  = "ZTE T520-KR 2x10G Generic function"
cht5null.T580_98  = "Seagate Dover T580 2x40G Generic function"
cht5null.T580_99  = "Seagate Laguna Seca T580 2x40G Generic function"
cht5null.T520_9A  = "H3C T520-CR 2x10G Generic function"
cht5null.T540_9B  = "JZTech T540-CR LOM 4x10G Generic function"
cht5null.T520_9C  = "NUDT T520-CR LOM 2x10G Generic function"
cht5null.T540_9D  = "NEXCOM T540-CR 4x10G Generic function"
cht5null.T520_9E  = "Institute 52 T520-CR 2x10G Generic function"
cht5null.T540_9F  = "Institute 52 T540-CR 4x10G Generic function"
cht5null.T540_A0  = "ZhongFu T540-CR 4x10G Generic function"
cht5null.T540_A1  = "Seagate T540-CR 4x10G Generic function"
cht5null.T520_A2  = "Inspur T520-CR 2x10G Generic function"

cht5null.T6DBG100= "Chelsio T6 DBG 100G Generic function"
cht5null.T6DBG25="Chelsio T6 DBG 25G Generic function"
cht5null.T6225CR="Chelsio T6225-CR 25G Generic function"
cht5null.T6225SO="Chelsio T6225-SO-CR 25G Generic function"
cht5null.T6425CR="Chelsio T6425-CR 25G Generic function"
cht5null.T6425SO="Chelsio T6425-SO-CR 25G Generic function"
cht5null.T6225OCP="Chelsio T6225-OCP-SO 25G Generic function"
cht5null.T62100OCP="Chelsio T62100-OCP-SO 100G Generic function"
cht5null.T62100LPCR="Chelsio T62100-LP-CR 100G Generic function"
cht5null.T62100SO="Chelsio T62100-SO-CR 100G Generic function"
cht5null.T6220BT="Chelsio T6220-BT 10G Generic function"
cht5null.T62100CR="Chelsio T62100-CR 100G Generic function"
cht5null.T6225LLCR="Chelsio T6225-LL-CR 25G Generic function"
cht5null.T61100OCP="Chelsio T61100-OCP-SO 100G Generic function"
cht5null.T6202BT="Chelsio T6202-BT 1G Generic function"
cht5null.Seagate_T6225="Seagate T6225 2x25G Generic function"
cht5null.Foxconn_T62100="Foxconn T62100 2x100G Generic function"

